Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez Wykonawcę w zakresie spełniania wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego**

1. **Zasilacz UPS do montażu przystosowany do montażu w szafie rack o małej głębokości - 2 szt (np. APC SCL500RMI1UC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa | Nie mniejsza niż400 W / 500VA | Spełnia / nie spełnia |
| 2. | Napięcie wejściowe | 230V | Spełnia / nie spełnia |
| 3. | Typ akumulatora | Li-Ion (Litowo-jonowy) | Spełnia / nie spełnia |
| 4. | Możliwość monitorowania parametrów poprzez sieć LAN |  | Spełnia / nie spełnia |
| 5. | Oczekiwana żywotność akumulatora | Nie mniejsza niż 8 lat | Spełnia / nie spełnia |
| 6. | Maksymalna głębokość | 259mm | Spełnia / nie spełnia |
| 7. | Możliwość montażu w szafie rack |  | Spełnia / nie spełnia |
| 8. | Maksymalna wysokość w szafie | 1U | Spełnia / nie spełnia |
| 9. | Gwarancja | 5 lat | Spełnia / nie spełnia |

podpis Wykonawcy

1. **Zasilacz UPS przystosowany do montażu w szafie rack - 1 szt (np. APC SMT2200RMI2UNC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa | Nie mniejsza niż1.98kW / 2.2kVA | Spełnia / nie spełnia |
| 2. | Napięcie wejściowe | 230V | Spełnia / nie spełnia |
| 3. | Typ akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy | Spełnia / nie spełnia |
| 4. | Możliwość monitorowania parametrów poprzez sieć LAN |  | Spełnia / nie spełnia |
| 5. | Oczekiwana żywotność akumulatora | Nie mniejsza niż 3 lata | Spełnia / nie spełnia |
| 6. | Maksymalna głębokość | 698mm | Spełnia / nie spełnia |
| 7. | Możliwość montażu w szafie rack |  | Spełnia / nie spełnia |
| 8. | Maksymalna wysokość w szafie | 2U | Spełnia / nie spełnia |
| 9. | Gwarancja | 3 lata | Spełnia / nie spełnia |

podpis Wykonawcy