Warszawa, dnia 9.10.2020r

dotyczy przetargu nieograniczonego ZP/07/2020 pn. „dostawa serwera wirtualizacji ”- Ogłoszenie nr 592724-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

**Zamawiający:**

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Adres: pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa,

[www.zacheta.art.pl](http://www.zacheta.art.pl)

tel: 22 556 96 00; e-mail: office@zacheta.art.pl

Regon: 000 27 59 49 ; NIP: 526 025 12 10

Do wiadomości

uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*podstawa prawna – art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych*

W odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1 Procesor**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wyniku procesora SPECrate2017\_int\_base, którego wynik wskazuje 4 210 pkt. i jest parametrem wyższym od opisu pierwotnego z OPZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmieni zapisu punktu 3 OPZ, który zakłada zaoferowanie procesora, którego wynik w teście SPECrate 2017 Integer (PEAK) wynosi minimum 110 pkt.

**Pytanie 2 Procesor graficzny**

Zamawiający opisał kartę graficzną z minimum 16MB pamięci osiągającą rozdzielczość 1920x1200 przy 60Hz z głębią koloru co najmniej 16 bitów/piksel.

Powyższy opis spełnia tylko jeden producent serwerów firma DELL co znacząco organiczną uczciwą konkurencję.

Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego głębi koloru co najmniej 16 bitów/piksel.

**Odpowiedź:**

Wg wiedzy Zamawiającego, ten parametr karty graficznej spełnia więcej niż jeden producent serwerów (m.in. firmy Dell i Lenovo). Zamawiający nie zmieni tego zapisu.

**Pytanie 3 „Funkcja zarzadzania kluczami dla dysków SED”**

Czy Zmawiający dopuści serwer, który nie posiada dysków SED ale posiada możliwość szyfrowania z poziomu kontrolera ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia serwera z dyskami SED

**Pytanie 4 Porty pkt 4.**

Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada 1 złącze VGA (DB15) z tyłu obudowy i 1 złącze DisplayPort z przodu obudowy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści serwer z portem DisplayPort (i innymi zgodnymi z VGA) pod warunkiem dostarczenia z serwerem odpowiedniej przejściówki na port VGA

**Pytanie 5 Zarządzanie „Przekierowywanie konsoli szeregowej poprzez IPMI„**

Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada przekierowanie konsoli szeregowej poprzez SSH ?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 6 Zarządzanie „**Zdalny podgląd treści konsoli w rozdzielczości co najmniej 1600x1200 przy odświeżaniu z częstotliwością 60 Hz i głębią koloru co najmniej 16 bitów / piksel„

Zamawiający opisał kartę graficzną z minimum 16MB pamięci osiągającą rozdzielczość 1920x1200 przy 60Hz z głębią koloru co najmniej 16 bitów/piksel.

Powyższy opis spełnia tylko jeden producent serwerów firma DELL co znacząco organiczną uczciwą konkurencję.

Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego głębi koloru co najmniej 16 bitów/piksel.

**Odpowiedź:**

Wg wiedzy Zamawiającego, ten parametr karty graficznej spełnia więcej niż jeden producent serwerów (m.in. firmy Dell i Lenovo). Zamawiający nie zmieni tego zapisu.

**Pytanie 7 Zarządzanie** „Montowanie zdalnych obrazów ISO I plików obrazów nośników poprzez HTTPS, SFTP, CIFS i NFS”

Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada możliwość montowania zdalnych obrazów ISO I plików obrazów nośników poprzez HTTPS, http ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści serwera, który posiada możliwość montowania zdalnych obrazów ISO i plików obrazów nośników tylko przez https

**Pytanie 8 Diagnostyka** „Serwer powinien posiadać opcję zarządzania z dostępem przy pomocy smartfona z systemem Android oraz z systemem iOS, z zainstalowaną aplikacją, dostarczaną przez producenta serwera, poprzez szyfrowaną łączność Wi-fi lub BLE oraz dodatkowo poprzez port USB z przodu obudowy, za pomocą dowolnego systemu komputerowego typu PC „

Powyższy system szyfrowania opisany przez Zamawiającego wprowadza znaczące ograniczenie uczciwej konkurencji ze względu na wskazanie tylko i wyłącznie jednego producenta firmę DELL.

Powyższy opis to funkcja serwerów firm DELL, która znacząco ogranicza konkurencję.

Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o wykreślenie systemu szyfrowania łączności tj.:

„ poprzez szyfrowaną łączność Wi-fi lub BLE oraz dodatkowo poprzez port USB z przodu obudowy, za pomocą dowolnego systemu komputerowego typu PC”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści serwer, który nie będzie oferował bezprzewodowej łączności pomiędzy aplikacją mobilną a zaoferowanym serwerem pod warunkiem, że taka funkcjonalność będzie możliwa poprzez port USB z przodu obudowy.

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Rozdział X "Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego [**www.zacheta.art.pl**](http://www.zacheta.art.pl). Wykonawcy są zobowiązani zatem do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego postępowania ze strony internetowej Zamawiającego do terminu składania ofert".