Warszawa, dnia 8.10.2020r

dotyczy przetargu nieograniczonego ZP/06/2020 pn. „dostawa kontrolera wifi i Access Pointów ”- Ogłoszenie nr 592795-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

**Zamawiający:**

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Adres: pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa,

[www.zacheta.art.pl](http://www.zacheta.art.pl)

tel: 22 556 96 00; e-mail: [office@zacheta.art.pl](mailto:office@zacheta.art.pl)

Regon: 000 27 59 49 ; NIP: 526 025 12 10

Do wiadomości

uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*podstawa prawna – art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych*

*Modyfikacja treści SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ*

*Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych*

*(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.)*

W odpowiedzi na zadane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie**

W dokumencie Opis Przedmiotu Zamówienia plik o nazwie : 636\_OPZ\_zalacznik\_nr\_2-1

W części 1 pkt : 2 w/w dokumentu :

|  |  |
| --- | --- |
| Obudowa | Możliwość montażu w szafie RACK 19”, max 1U,  Musi być wyposażone standardowo w kable zasilające oraz zestaw do montażu w szafie rack 19”,  **~~Dotykowy moduł LCM lub wyświetlacz LCD~~**  Metalowa obudowa |

Widnieje następujący opis : „Dotykowy moduł LCM lub wyświetlacz LCD” , który jednoznacznie  wskazuje na jednego producenta (**Ubiquiti**), a jest to niezgodne z ustawą PZP.

Naruszając zasadę konkurencyjności produktowej oraz zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na rynku europejskim nie jest dostępne urządzenie poza wskazanym, realizujące takie wymagania.

Wobec powyższego prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia i dostosowanie go do najlepszych praktyk, zasad i wymagań ustawy PZP.

**Odpowiedź**

**Zamawiający modyfikuje zapis w specyfikacji technicznej OPZ Załącznik Nr 2 poprzez wykreślenie zapisu w punkcie Obudowa: Dotykowy moduł LCM lub wyświetlacz LCD**

**Zapis otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Obudowa | Możliwość montażu w szafie RACK 19”, max 1U,  Musi być wyposażone standardowo w kable zasilające oraz zestaw do montażu w szafie rack 19”,  Metalowa obudowa |

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Rozdział X "Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego [**www.zacheta.art.pl**](http://www.zacheta.art.pl). Wykonawcy są zobowiązani zatem do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego postępowania ze strony internetowej Zamawiającego do terminu składania ofert".