Warszawa, dnia 9.10.2020r

dotyczy przetargu nieograniczonego ZP/07/2020 pn. „dostawa serwera wirtualizacji ”- Ogłoszenie nr 592724-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

**Zamawiający:**

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Adres: pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa,

[www.zacheta.art.pl](http://www.zacheta.art.pl)

tel: 22 556 96 00; e-mail: [office@zacheta.art.pl](mailto:office@zacheta.art.pl)

Regon: 000 27 59 49 ; NIP: 526 025 12 10

Do wiadomości

uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*podstawa prawna – art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych*

W odpowiedzi na zadane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie**

Proszę o informację czy odpowiedzi jakich udzieli Państwo przy postępowaniu

obowiązują również przy ponowionym postępowaniu na serwer.

W załączonych odpowiedziach do SIWZ pojawiło się:

„2. Zamawiający wykreśla podpunkt Dostęp przy pomocy smartfona z systemem

Android oraz z systemem iOS, z zainstalowaną aplikacją, dostarczaną przez

producenta serwera, poprzez port USB z przodu serwera, z możliwością co najmniej

sprawdzenia stanu i statusu serwera, poziomu firmware, ustawień sieciowych i

alarmów, a także z możliwością włączenia, wyłączenia i zrestartowania serwera. Ze

względów bezpieczeństwa, nie dopuszcza się komunikacji bezprzewodowej

pomiędzy serwerem a smartfonem. Z punktu 12.”

A w zał. Nr 2 nadal widnieje zapis o potwierdzeniu lub nie spełniania tego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego: Postępowanie ZP/05/2020 zostało zamknięte poprzez jego unieważnienie.

Obowiązują nowe postanowienia w postępowaniu ZP/07/2020

Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający uzna za spełnienie warunku diagnostyki

serwera przy pomocy smartphona w oparciu o komunikację bezprzewodową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za spełnienie warunku diagnostyki serwera przy pomocy smartphona w oparciu o komunikację bezprzewodową, pod warunkiem, że taka komunikacja będzie szyfrowana.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony również w przypadku zaoferowania serwera z opcją komunikacji przewodowej poprzez port USB na przednim panelu serwera

**Pytanie:** Prośba o odpowiedź na kluczowe pytanie:

Zamawiający wymaga zainstalowane dwa procesory w architekturze x86, osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECrate 2017 Integer, wynik PEAK min 110 pkt. Zapis ten w znaczący sposób ogranicza konkurencję, przy czym pragniemy zwrócić uwagę, że, wskazany przez Zamawiającego jako referencyjny, procesor nie posiada punktacji PEAK:

<https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q2/cpu2017-20200414-22035.html>

<https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190527-14783.html>

Prośba o zamianę wymagań na punktację Base lub testy Benchmarka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z procesorem spełniającym wymóg uzyskania 110pkt w teście SPECrate 2017 Integer dla testów Base.

Zamawiający nadmienia, że pomimo wskazania produktu referencyjnego, nie należy tego traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców).

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Rozdział X "Wszelkie informacje, zmiany treści SIWZ oraz pytania i odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego [**www.zacheta.art.pl**](http://www.zacheta.art.pl). Wykonawcy są zobowiązani zatem do zasięgania wszelkich bieżących informacji nt. prowadzonego postępowania ze strony internetowej Zamawiającego do terminu składania ofert".